Príloha 2: Zmluva o dielo – vzor

**ZMLUVA O DIELO**

uzatvorená v zmysle § 536 a následne zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

( Obchodný zákonník)

1. ZMLUVNÉ STRANY
   1. Objednávateľ:   
      Obchodné meno, alebo názov: VOSPOL, s.r.o.  
      Sídlo: Stropkovská 568 089 01 Svidník, Slovenská republika

IČO: 31736564  
DIČ: 2020527289  
IČDPH: SK2020527289  
Bankové spojenie VÚB, a.s.  
Číslo účtu: SK51 0200 0000 0011 0904 2612  
Štatutárny zástupca: Ing. Radovan Olejár, konateľ spoločnosti  
(ďalej ako „Objednávateľ“)

* 1. Zhotoviteľ:  
     Obchodné meno, alebo názov:   
     Sídlo:   
     IČO:   
     DIČ:   
     IČDPH:   
     Bankové spojenie   
     Číslo účtu:   
     Štatutárny zástupca:

(ďalej ako „Zhotoviteľ“)

1. DEFINÍCIA A INTERPRETÁCIA POJMOV
   1. „**Projekt**“ je zámer Objednávateľa pripravený a realizovaný v zmysle oprávnení, ktoré sú definované podmienkami výzvy.
   2. „**Výzva**“ je oznámenie o možnosti predkladania žiadostí o finančný príspevok na podporu aktivít v rámci operačného programu: „**Výskum a inovácie**“, Kód výzvy **OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-14**.
   3. „**RO**“ alebo „**Riadiaci orgán**“ – národný, regionálny alebo miestny verejný orgán alebo súkromný orgán určený členským štátom, ktorý je zodpovedný za riadenie operačného programu. Riadiacim orgánom je **Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky**.
   4. „SO“ je sprostredkovateľský orgán, plní úlohy riadiaceho orgánu. Pre výzvu kód **OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-14.** je sprostredkovateľským orgánom **Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky**.
   5. „**Zmluva o poskytnutí NFP**“ dvojstranný právny úkon stanovujúci zmluvné podmienky, práva a povinnosti prijímateľa a Zhotoviteľa NFP pri jeho poskytnutí na realizáciu aktivít projektu, ktoré sú predmetom schválenej ŽoNFP.
   6. „**Poskytovateľ NFP**“ je **Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky** ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie (ďalej len „SO“ alebo ,,MH SR“) konajúci v zastúpení Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako riadiaceho orgánu pre operačný program Výskum a inovácie**.**, ktorý žiadateľovi na základe účinnej Zmluvy o poskytnutí NFP poskytne časť finančných prostriedkov na realizáciu projektu.
2. PREDMET ZMLUVY
   1. Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Zhotoviteľa zhotoviť dielo pre Objednávateľa podľa špecifikácie a požiadaviek uvedených v článku 4. Zmluvy a záväzok Objednávateľa dodať Zhotoviteľovi všetky nevyhnutné potrebné podklady, oznámiť svoje požiadavky na obsah, formu a rozsah diela, prevziať hotové dielo najneskôr posledný deň lehoty na zhotovenie diela a zaplatiť Zhotoviteľovi cenu za zhotovené dielo podľa článku 6.
   2. Objednávateľ poskytne Zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť, najmä podklady nevyhnutné na plnohodnotné a správne zhotovenie diela, ktoré je predmetom tejto Zmluvy.
3. DIELO
   1. Dielom je podľa tejto Zmluvy inovácia elektrického napájania technologických zariadení v obci Palota a Roškovce, prostredníctvom ktorých zadávateľ poskytuje svoje služby pripojenia k internetu a ktoré sú nevyhnutné na naplnenie stanovených cieľov projektu.
   2. Predmetom zákazky je plnohodnotné, zodpovedné vytvorenie diela, ktoré musí spĺňať uvedenú špecifikáciu.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Inovácia elektrického napájania vysielacích zariadení Roškovce** | | |
| Popis | MJ | Množstvo celkom |
| Rúrka tuhá elektroinštalačná z PVC typ 1529-29, uložená pevne | m | 2,500 |
| Rúrka tuhá PVC DN40 | m | 2,500 |
| Objímka na stožiar - páska BANDIMEX B204, 12,7x0,75mm | ks | 2,000 |
| Spona Bandimex S254, 12,7mm | KS | 2,000 |
| Elektromerová plastová skriňa pilierová - E1RP | ks | 1,000 |
| Samostatne stojací elektromerový rozvádzač E1RP, pilier so zemným dielom a rohožou s 2.modulami káblového priestoru HASMA | ks | 1,000 |
| Istič LSN 10B/1 | ks | 1,000 |
| Zapojenie 4 žíl kábla alebo vodičov v istiacich domových skriniach do 16 mm2 | ks | 2,000 |
| Kábel hliníkový silový, uložený pevne AYKY 450/750 V 4x16 | m | 10,000 |
| AYKY 4x16 Kábel pre pevné uloženie, hliníkový STN | m | 10,000 |
| Zobratie mačiny s narezaním a s uložením na kopy alebo naložením na fúrik. | m2 | 5,000 |
| Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 80 cm hlbokej, v zemine triedy 4 | m | 5,000 |
| Zriadenie káblového lôžka z preosiatej zeminy v ryhe šírky do 65 cm, hrúbky vrstvy 5 cm. | m | 5,000 |
| Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbokej v zemine tr. 4 | m | 5,000 |
| Položenie mačiny, založenie,upevnenie,ubitie drevenou ubíjačkou,postrek hadicou,sklon terénu do 1:5 | m2 | 5,000 |
| Proviz. úprava terénu v zemine tr. 4, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny | m2 | 5,000 |
| **Elektrická NN prípojka** | | |
| Popis | MJ | Množstvo celkom |
| Prípojovací poplatok VSD a.s. za 1-fázový odber do 1x25A | ks | 1,000 |
| **NN rozvod** | | |
| Popis | MJ | Množstvo celkom |
| Zapojenie 4 žíl kábla alebo vodičov v istiacich domových skriniach do 16 mm2 | ks | 2,000 |
| Kábel hliníkový silový, uložený pevne AYKY 450/750 V 4x16 | m | 700,000 |
| AYKY 4x16 Kábel pre pevné uloženie, hliníkový STN | m | 700,000 |
| Zobratie mačiny s narezaním a s uložením na kopy alebo naložením na fúrik. | m2 | 700,000 |
| Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 80 cm hlbokej, v zemine triedy 4 | m | 700,000 |
| Zriadenie káblového lôžka z preosiatej zeminy v ryhe šírky do 65 cm, hrúbky vrstvy 5 cm. | m | 700,000 |
| Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm | m | 700,000 |
| Fólia červená v m | m | 700,000 |
| Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbokej v zemine tr. 4 | m | 700,000 |
| Položenie mačiny, založenie,upevnenie,ubitie drevenou ubíjačkou,postrek hadicou,sklon terénu do 1:5 | m2 | 700,000 |
| Proviz. úprava terénu v zemine tr. 4, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny | m2 | 700,000 |
|  |  |  |
| **Inovácia elektrického napájania vysielacích zariadení Palota** | | |
| **Odberné elektrické zariadenie** | | |
| **Popis** | **MJ** | **Množstvo celkom** |
| Rúrka tuhá elektroinštalačná z PVC typ 1529-29, uložená pevne | m | 2,500 |
| Rúrka tuhá PVC DN40 | m | 2,500 |
| Objímka na stožiar - páska BANDIMEX B204, 12,7x0,75mm | ks | 2,000 |
| Spona Bandimex S254, 12,7mm | KS | 2,000 |
| Elektromerová plastová skriňa pilierová - E1RP | ks | 1,000 |
| Samostatne stojací elektromerový rozvádzač E1RP, pilier so zemným dielom a rohožou s 2.modulami káblového priestoru HASMA | ks | 1,000 |
| Istič LSN 10B/1 | ks | 1,000 |
| Zapojenie 4 žíl kábla alebo vodičov v istiacich domových skriniach do 16 mm2 | ks | 2,000 |
| Kábel hliníkový silový, uložený pevne AYKY 450/750 V 4x16 | m | 10,000 |
| AYKY 4x16 Kábel pre pevné uloženie, hliníkový STN | m | 10,000 |
| Zobratie mačiny s narezaním a s uložením na kopy alebo naložením na fúrik. | m2 | 5,000 |
| Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 80 cm hlbokej, v zemine triedy 4 | m | 5,000 |
| Zriadenie káblového lôžka z preosiatej zeminy v ryhe šírky do 65 cm, hrúbky vrstvy 5 cm. | m | 5,000 |
| Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbokej v zemine tr. 4 | m | 5,000 |
| Položenie mačiny, založenie,upevnenie,ubitie drevenou ubíjačkou,postrek hadicou,sklon terénu do 1:5 | m2 | 5,000 |
| Proviz. úprava terénu v zemine tr. 4, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny | m2 | 5,000 |
| **Elektrická NN prípojka** | | |
| **Popis** | **MJ** | **Množstvo celkom** |
| Prípojovací poplatok VSD a.s. za 1-fázový odber do 1x25A | ks | 1,000 |
| **NN rozvod** | | |
| **Popis** | **MJ** | **Množstvo celkom** |
| Rúrka tuhá elektroinštalačná z PVC typ 1529-29, uložená pevne | m | 6,000 |
| Rúrka tuhá PVC DN40 | m | 6,000 |
| Montáž objimky strmenovej 892501 s okom na JB | ks | 2,000 |
| Objímka strmeň 250 S OKOM 38-02 (892501) | ks | 2,000 |
| Skrutka hrubá 16x 120 mm | tks | 0,004 |
| Príslušenstvo ku konzolám NN - matica M16 | ks | 4,000 |
| Podložky hrubé otvor 18 mm | tks | 0,004 |
| NN spojky pre káble s plastovou izoláciou do 1kV (1-35mm) | ks | 1,000 |
| Spojka SVCZ 4x16mm komplet | ks | 1,000 |
| Montáž vysúvacieho rebríka do 8 m výšky | ks | 2,000 |
| Napínacia skrutka M 16, vrátane očnice | ks | 1,000 |
| Napínacie skrutky 16 x 140 mm typ: FSH 16130 | ks | 1,000 |
| Zapojenie 4 žíl kábla alebo vodičov v istiacich domových skriniach do 16 mm2 | ks | 2,000 |
| Ukončenie nosného lana káblu AYKYz lanovou svorkou | ks | 2,000 |
| Svorka univerzálna 16 669 101 | ks | 2,000 |
| Svorka univerzálna 50 669 105 | ks | 2,000 |
| Kábel hliníkový silový, uložený pevne AYKY 450/750 V 4x16 | m | 320,000 |
| AYKY 4x16 Kábel pre pevné uloženie, hliníkový STN | m | 320,000 |
| Zobratie mačiny s narezaním a s uložením na kopy alebo naložením na fúrik. | m2 | 320,000 |
| Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 80 cm hlbokej, v zemine triedy 4 | m | 320,000 |
| Zriadenie káblového lôžka z preosiatej zeminy v ryhe šírky do 65 cm, hrúbky vrstvy 5 cm. | m | 320,000 |
| Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm | m | 320,000 |
| Fólia červená v m | m | 320,000 |
| Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbokej v zemine tr. 4 | m | 320,000 |
| Položenie mačiny, založenie,upevnenie,ubitie drevenou ubíjačkou,postrek hadicou,sklon terénu do 1:5 | m2 | 320,000 |
| Proviz. úprava terénu v zemine tr. 4, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny | m2 | 320,000 |

* 1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť realizáciu diela, ktoré je predmetom tejto Zmluvy osobami oprávnenými na vykonávanie uvedených činností.

1. LEHOTY PLNENIA ZÁVÄZKOV
   1. Termín plnenia predmetu Zmluvy podľa článku 4 je do 120 kalendárnych dní od doručenia výzvy respektíve objednávky na dodanie predmetu Zmluvy Zhotoviteľovi.
   2. Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytovať v súvislosti s predmetom Zmluvy Objednávateľovi poradenstvo a súčinnosť aj po skončení realizácie projektu, alebo po vyčerpaní finančných prostriedkov určených na predmet tejto Zmluvy, a to bezodplatne, až do ukončenia obdobia udržateľnosti projektu.
2. ODMENA ZA ZHOTOVENIE DIELA
   1. Cena za predmet Zmluvy v rozsahu článku 4. tejto Zmluvy je stanovená na základe výsledkov zrealizovaného verejného obstarávania.
   2. Cena za zhotovenie diela je stanovená vo výške:  
      cena bez DPH: EUR  
      DPH 20%: EUR  
      cena spolu s DPH: EUR
3. PLATOBNÉ PODMIENKY
   1. Odmenu podľa článku 6. bude Zhotoviteľ fakturovať na základe Objednávateľom vystavených objednávok za riadne dodaný a následne Objednávateľom prevzatý predmet Zmluvy.
   2. Zhotoviteľ vystaví faktúru len za dodanie predmetu Zmluvy, ktorý Objednávateľ objednal, riadne prevzal a následne schválil.
   3. Podkladom pre úhradu ceny za zhotovenie diela bude faktúra Zhotoviteľa. Faktúra musí obsahovať okrem povinných náležitostí aj názov a ITMS kód projektu, aby boli jednoznačne priradené výdavky k projektu a zamedzilo sa dvojitému financovaniu. Faktúra je uhradená dňom pripísania finančnej čiastky na účet Zhotoviteľa, za podmienky správnych náležitostí vystaveného daňového dokladu.
   4. Po predložení a odsúhlasení faktúry je Objednávateľ povinný vykonať úhradu v lehote 60 dní.
   5. V prípade, že dôjde k zrušeniu alebo odstúpeniu od Zmluvy z dôvodov na strane Objednávateľa, bude Zhotoviteľ práce rozpracované ku dňu zrušenia alebo odstúpenia fakturovať Objednávateľovi vo výške percentuálneho rozpracovania poskytovaných prác. Objem prác musí byť odsúhlasený Objednávateľom.
4. ZODPOVEDNOSŤ
   1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto Zmluvy bude realizovaný a dodaný podľa tejto Zmluvy, v súlade s platnou legislatívou a metodickými usmerneniami SO/RO a Poskytovateľa NFP a Objednávateľa.
   2. Zhotoviteľ v plnej miere zodpovedá za nedostatky, ktoré majú ním spracované výstupy a v prípade, že v nich budú identifikované nedostatky je povinný ich bezodkladne odstrániť.
   3. Zhotoviteľ nezodpovedá za nedostatky, ktoré boli spôsobené použitím podkladov prevzatých od Objednávateľa a Zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej odbornej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, prípadne na to upozornil Objednávateľa a ten na ich použití trval.
   4. Pre prípad identifikovaných nedostatkov dojednávajú zmluvné strany právo Objednávateľa požadovať a povinnosť Zhotoviteľa zabezpečiť bezplatne odstránenie identifikovaných nedostatkov. Možnosť iného dojednania nie je vylúčená. Zhotoviteľ sa zaväzuje prípadné nedostatky odstrániť bez zbytočného odkladu.
5. ĎALŠIE DOJEDNANIA
   1. Zhotoviteľ bude pravidelne, respektíve na základe požiadavky, informovať Objednávateľa o stave implementácie predmetu Zmluvy.
   2. Zhotoviteľ bude pri vypracovávaní predmetu Zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať aktuálne platnú legislatívu, metodické príručky vydané RO/SO a Poskytovateľom NFP súvisiace s implementáciou projektu a podmienky tejto Zmluvy.
   3. Zmena záväzku uvedeného v tejto zmluve je možná v prípadoch, ak sa zmenia východiská rozhodujúce pre uzavretie tejto Zmluvy alebo pri zmenených požiadavkách Objednávateľa.
   4. Objednávateľ požaduje, aby sa Zhotoviteľ zaviazal strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho so zhotoveným dielom kedykoľvek počas plnenia predmetu zákazky a v nevyhnutnej dobe aj po ukončení zákazky a poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť pri výkone kontroly/auditu.

Oprávnené osoby sú:

* + Riadiaci orgán a nim poverené osoby;
  + Útvar následnej finančnej kontroly a ním poverené osoby;
  + Najvyšší kontrolný úrad SR, Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby;
  + Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby;
  + Splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov;
  + Osoby prizvané orgánmi uvedenými v tomto bode v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ.

1. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
   1. Meniť alebo dopĺňať text tejto Zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú podpísané zástupcami oboch zmluvných strán.
   2. K návrhom dodatkov k tejto Zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť v lehote 7 dní odo doručenia dodatku druhej strane.
   3. Na vzťahy osobitne neupravené touto Zmluvou sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.
   4. Účastníci Zmluvy týmto vyhlasujú, že táto Zmluva zodpovedá ich slobodnej vôli, uzatvárajú ju dobrovoľne a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpisujú.
   5. Zmluva je vypracovaná v štyroch vyhotoveniach, pričom Objednávateľ obdrží tri a Zhotoviteľ jedno vyhotovenie.
   6. Táto zmluva nadobúda platnosť jej podpisom oboma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom vystavenia prvej písomnej objednávky na dodávku predmetu Zmluvy, alebo niektorej z jeho časti zo strany Objednávateľa.

Svidník, dňa ..............................

......................................................... .........................................................

Objednávateľ Zhotoviteľ

Príloha č. 1: Podrobný rozpočet[[1]](#footnote-2)

Platca DPH

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Inovácia elektrického napájania vysielacích zariadení Roškovce** | | | | |
| **Odberné elektrické zariadenie** | | | | |
| Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena za mj bez DPH | Cena celkom bez DPH |
| Rúrka tuhá elektroinštalačná z PVC typ 1529-29, uložená pevne | m | 2,500 |  | 0,000 |
| Rúrka tuhá PVC DN40 | m | 2,500 |  | 0,000 |
| Objímka na stožiar - páska BANDIMEX B204, 12,7x0,75mm | ks | 2,000 |  | 0,000 |
| Spona Bandimex S254, 12,7mm | KS | 2,000 |  | 0,000 |
| Elektromerová plastová skriňa pilierová - E1RP | ks | 1,000 |  | 0,000 |
| Samostatne stojací elektromerový rozvádzač E1RP, pilier so zemným dielom a rohožou s 2.modulami káblového priestoru HASMA | ks | 1,000 |  | 0,000 |
| Istič LSN 10B/1 | ks | 1,000 |  | 0,000 |
| Zapojenie 4 žíl kábla alebo vodičov v istiacich domových skriniach do 16 mm2 | ks | 2,000 |  | 0,000 |
| Kábel hliníkový silový, uložený pevne AYKY 450/750 V 4x16 | m | 10,000 |  | 0,000 |
| AYKY 4x16 Kábel pre pevné uloženie, hliníkový STN | m | 10,000 |  | 0,000 |
| Zobratie mačiny s narezaním a s uložením na kopy alebo naložením na fúrik. | m2 | 5,000 |  | 0,000 |
| Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 80 cm hlbokej, v zemine triedy 4 | m | 5,000 |  | 0,000 |
| Zriadenie káblového lôžka z preosiatej zeminy v ryhe šírky do 65 cm, hrúbky vrstvy 5 cm. | m | 5,000 |  | 0,000 |
| Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbokej v zemine tr. 4 | m | 5,000 |  | 0,000 |
| Položenie mačiny, založenie,upevnenie,ubitie drevenou ubíjačkou,postrek hadicou,sklon terénu do 1:5 | m2 | 5,000 |  | 0,000 |
| Proviz. úprava terénu v zemine tr. 4, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny | m2 | 5,000 |  | 0,000 |
| **Spolu bez DPH** | | | | **0,000** |
| **Elektrická NN prípojka** | | | | |
| Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena za mj bez DPH | Cena celkom bez DPH |
| Prípojovací poplatok VSD a.s. za 1-fázový odber do 1x25A | ks | 1,000 |  | 0,000 |
| **Spolu bez DPH** | | | | **0,000** |
| **NN rozvod** | | | | |
| Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena za mj bez DPH | Cena celkom bez DPH |
| Zapojenie 4 žíl kábla alebo vodičov v istiacich domových skriniach do 16 mm2 | ks | 2,000 |  | 0,000 |
| Kábel hliníkový silový, uložený pevne AYKY 450/750 V 4x16 | m | 700,000 |  | 0,000 |
| AYKY 4x16 Kábel pre pevné uloženie, hliníkový STN | m | 700,000 |  | 0,000 |
| Zobratie mačiny s narezaním a s uložením na kopy alebo naložením na fúrik. | m2 | 700,000 |  | 0,000 |
| Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 80 cm hlbokej, v zemine triedy 4 | m | 700,000 |  | 0,000 |
| Zriadenie káblového lôžka z preosiatej zeminy v ryhe šírky do 65 cm, hrúbky vrstvy 5 cm. | m | 700,000 |  | 0,000 |
| Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm | m | 700,000 |  | 0,000 |
| Fólia červená v m | m | 700,000 |  | 0,000 |
| Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbokej v zemine tr. 4 | m | 700,000 |  | 0,000 |
| Položenie mačiny, založenie,upevnenie,ubitie drevenou ubíjačkou,postrek hadicou,sklon terénu do 1:5 | m2 | 700,000 |  | 0,000 |
| Proviz. úprava terénu v zemine tr. 4, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny | m2 | 700,000 |  | 0,000 |
| **Spolu bez DPH** | | | | **0,000** |
|  |  |  |  |  |
| **Inovácia elektrického napájania vysielacích zariadení Palota** | | | | |
| **Odberné elektrické zariadenie** | | | | |
| Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena za mj bez DPH | Cena celkom bez DPH |
| Rúrka tuhá elektroinštalačná z PVC typ 1529-29, uložená pevne | m | 2,500 |  | 0,000 |
| Rúrka tuhá PVC DN40 | m | 2,500 |  | 0,000 |
| Objímka na stožiar - páska BANDIMEX B204, 12,7x0,75mm | ks | 2,000 |  | 0,000 |
| Spona Bandimex S254, 12,7mm | KS | 2,000 |  | 0,000 |
| Elektromerová plastová skriňa pilierová - E1RP | ks | 1,000 |  | 0,000 |
| Samostatne stojací elektromerový rozvádzač E1RP, pilier so zemným dielom a rohožou s 2.modulami káblového priestoru HASMA | ks | 1,000 |  | 0,000 |
| Istič LSN 10B/1 | ks | 1,000 |  | 0,000 |
| Zapojenie 4 žíl kábla alebo vodičov v istiacich domových skriniach do 16 mm2 | ks | 2,000 |  | 0,000 |
| Kábel hliníkový silový, uložený pevne AYKY 450/750 V 4x16 | m | 10,000 |  | 0,000 |
| AYKY 4x16 Kábel pre pevné uloženie, hliníkový STN | m | 10,000 |  | 0,000 |
| Zobratie mačiny s narezaním a s uložením na kopy alebo naložením na fúrik. | m2 | 5,000 |  | 0,000 |
| Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 80 cm hlbokej, v zemine triedy 4 | m | 5,000 |  | 0,000 |
| Zriadenie káblového lôžka z preosiatej zeminy v ryhe šírky do 65 cm, hrúbky vrstvy 5 cm. | m | 5,000 |  | 0,000 |
| Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbokej v zemine tr. 4 | m | 5,000 |  | 0,000 |
| Položenie mačiny, založenie,upevnenie,ubitie drevenou ubíjačkou,postrek hadicou,sklon terénu do 1:5 | m2 | 5,000 |  | 0,000 |
| Proviz. úprava terénu v zemine tr. 4, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny | m2 | 5,000 |  | 0,000 |
| **Spolu bez DPH** | | | | **0,000** |
| **Elektrická NN prípojka** | | | | |
| Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena za mj bez DPH | Cena celkom bez DPH |
| Prípojovací poplatok VSD a.s. za 1-fázový odber do 1x25A | ks | 1,000 |  | 0,000 |
| **Spolu bez DPH** | | | | **0,000** |
| **NN rozvod** | | | | |
| Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena za mj bez DPH | Cena celkom bez DPH |
| Rúrka tuhá elektroinštalačná z PVC typ 1529-29, uložená pevne | m | 6,000 |  | 0,000 |
| Rúrka tuhá PVC DN40 | m | 6,000 |  | 0,000 |
| Montáž objimky strmenovej 892501 s okom na JB | ks | 2,000 |  | 0,000 |
| Objímka strmeň 250 S OKOM 38-02 (892501) | ks | 2,000 |  | 0,000 |
| Skrutka hrubá 16x 120 mm | tks | 0,004 |  | 0,000 |
| Príslušenstvo ku konzolám NN - matica M16 | ks | 4,000 |  | 0,000 |
| Podložky hrubé otvor 18 mm | tks | 0,004 |  | 0,000 |
| NN spojky pre káble s plastovou izoláciou do 1kV (1-35mm) | ks | 1,000 |  | 0,000 |
| Spojka SVCZ 4x16mm komplet | ks | 1,000 |  | 0,000 |
| Montáž vysúvacieho rebríka do 8 m výšky | ks | 2,000 |  | 0,000 |
| Napínacia skrutka M 16, vrátane očnice | ks | 1,000 |  | 0,000 |
| Napínacie skrutky 16 x 140 mm typ: FSH 16130 | ks | 1,000 |  | 0,000 |
| Zapojenie 4 žíl kábla alebo vodičov v istiacich domových skriniach do 16 mm2 | ks | 2,000 |  | 0,000 |
| Ukončenie nosného lana káblu AYKYz lanovou svorkou | ks | 2,000 |  | 0,000 |
| Svorka univerzálna 16 669 101 | ks | 2,000 |  | 0,000 |
| Svorka univerzálna 50 669 105 | ks | 2,000 |  | 0,000 |
| Kábel hliníkový silový, uložený pevne AYKY 450/750 V 4x16 | m | 320,000 |  | 0,000 |
| AYKY 4x16 Kábel pre pevné uloženie, hliníkový STN | m | 320,000 |  | 0,000 |
| Zobratie mačiny s narezaním a s uložením na kopy alebo naložením na fúrik. | m2 | 320,000 |  | 0,000 |
| Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 80 cm hlbokej, v zemine triedy 4 | m | 320,000 |  | 0,000 |
| Zriadenie káblového lôžka z preosiatej zeminy v ryhe šírky do 65 cm, hrúbky vrstvy 5 cm. | m | 320,000 |  | 0,000 |
| Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm | m | 320,000 |  | 0,000 |
| Fólia červená v m | m | 320,000 |  | 0,000 |
| Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbokej v zemine tr. 4 | m | 320,000 |  | 0,000 |
| Položenie mačiny, založenie,upevnenie,ubitie drevenou ubíjačkou,postrek hadicou,sklon terénu do 1:5 | m2 | 320,000 |  | 0,000 |
| Proviz. úprava terénu v zemine tr. 4, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny | m2 | 320,000 |  | 0,000 |
| **Spolu bez DPH** | | | | **0,000** |
|  |  |  |  |  |
| **CENA SPOLU BEZ DPH** | | | | **0,00** |
| **DPH 20%** | | | | **0,00** |
| **CENA SPOLU S DPH** | | | | **0,00** |

Neplatca DPH

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Inovácia elektrického napájania vysielacích zariadení Roškovce** | | | | |
| **Odberné elektrické zariadenie** | | | | |
| Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena za mj | Cena celkom |
| Rúrka tuhá elektroinštalačná z PVC typ 1529-29, uložená pevne | m | 2,500 |  | 0,000 |
| Rúrka tuhá PVC DN40 | m | 2,500 |  | 0,000 |
| Objímka na stožiar - páska BANDIMEX B204, 12,7x0,75mm | ks | 2,000 |  | 0,000 |
| Spona Bandimex S254, 12,7mm | KS | 2,000 |  | 0,000 |
| Elektromerová plastová skriňa pilierová - E1RP | ks | 1,000 |  | 0,000 |
| Samostatne stojací elektromerový rozvádzač E1RP, pilier so zemným dielom a rohožou s 2.modulami káblového priestoru HASMA | ks | 1,000 |  | 0,000 |
| Istič LSN 10B/1 | ks | 1,000 |  | 0,000 |
| Zapojenie 4 žíl kábla alebo vodičov v istiacich domových skriniach do 16 mm2 | ks | 2,000 |  | 0,000 |
| Kábel hliníkový silový, uložený pevne AYKY 450/750 V 4x16 | m | 10,000 |  | 0,000 |
| AYKY 4x16 Kábel pre pevné uloženie, hliníkový STN | m | 10,000 |  | 0,000 |
| Zobratie mačiny s narezaním a s uložením na kopy alebo naložením na fúrik. | m2 | 5,000 |  | 0,000 |
| Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 80 cm hlbokej, v zemine triedy 4 | m | 5,000 |  | 0,000 |
| Zriadenie káblového lôžka z preosiatej zeminy v ryhe šírky do 65 cm, hrúbky vrstvy 5 cm. | m | 5,000 |  | 0,000 |
| Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbokej v zemine tr. 4 | m | 5,000 |  | 0,000 |
| Položenie mačiny, založenie,upevnenie,ubitie drevenou ubíjačkou,postrek hadicou,sklon terénu do 1:5 | m2 | 5,000 |  | 0,000 |
| Proviz. úprava terénu v zemine tr. 4, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny | m2 | 5,000 |  | 0,000 |
| **Spolu bez DPH** | | | | **0,000** |
| **Elektrická NN prípojka** | | | | |
| Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena za mj | Cena celkom |
| Prípojovací poplatok VSD a.s. za 1-fázový odber do 1x25A | ks | 1,000 |  | 0,000 |
| **Spolu bez DPH** | | | | **0,000** |
| **NN rozvod** | | | | |
| Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena za mj | Cena celkom |
| Zapojenie 4 žíl kábla alebo vodičov v istiacich domových skriniach do 16 mm2 | ks | 2,000 |  | 0,000 |
| Kábel hliníkový silový, uložený pevne AYKY 450/750 V 4x16 | m | 700,000 |  | 0,000 |
| AYKY 4x16 Kábel pre pevné uloženie, hliníkový STN | m | 700,000 |  | 0,000 |
| Zobratie mačiny s narezaním a s uložením na kopy alebo naložením na fúrik. | m2 | 700,000 |  | 0,000 |
| Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 80 cm hlbokej, v zemine triedy 4 | m | 700,000 |  | 0,000 |
| Zriadenie káblového lôžka z preosiatej zeminy v ryhe šírky do 65 cm, hrúbky vrstvy 5 cm. | m | 700,000 |  | 0,000 |
| Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm | m | 700,000 |  | 0,000 |
| Fólia červená v m | m | 700,000 |  | 0,000 |
| Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbokej v zemine tr. 4 | m | 700,000 |  | 0,000 |
| Položenie mačiny, založenie,upevnenie,ubitie drevenou ubíjačkou,postrek hadicou,sklon terénu do 1:5 | m2 | 700,000 |  | 0,000 |
| Proviz. úprava terénu v zemine tr. 4, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny | m2 | 700,000 |  | 0,000 |
| **Spolu bez DPH** | | | | **0,000** |
|  |  |  |  |  |
| **Inovácia elektrického napájania vysielacích zariadení Palota** | | | | |
| **Odberné elektrické zariadenie** | | | | |
| Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena za mj | Cena celkom |
| Rúrka tuhá elektroinštalačná z PVC typ 1529-29, uložená pevne | m | 2,500 |  | 0,000 |
| Rúrka tuhá PVC DN40 | m | 2,500 |  | 0,000 |
| Objímka na stožiar - páska BANDIMEX B204, 12,7x0,75mm | ks | 2,000 |  | 0,000 |
| Spona Bandimex S254, 12,7mm | KS | 2,000 |  | 0,000 |
| Elektromerová plastová skriňa pilierová - E1RP | ks | 1,000 |  | 0,000 |
| Samostatne stojací elektromerový rozvádzač E1RP, pilier so zemným dielom a rohožou s 2.modulami káblového priestoru HASMA | ks | 1,000 |  | 0,000 |
| Istič LSN 10B/1 | ks | 1,000 |  | 0,000 |
| Zapojenie 4 žíl kábla alebo vodičov v istiacich domových skriniach do 16 mm2 | ks | 2,000 |  | 0,000 |
| Kábel hliníkový silový, uložený pevne AYKY 450/750 V 4x16 | m | 10,000 |  | 0,000 |
| AYKY 4x16 Kábel pre pevné uloženie, hliníkový STN | m | 10,000 |  | 0,000 |
| Zobratie mačiny s narezaním a s uložením na kopy alebo naložením na fúrik. | m2 | 5,000 |  | 0,000 |
| Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 80 cm hlbokej, v zemine triedy 4 | m | 5,000 |  | 0,000 |
| Zriadenie káblového lôžka z preosiatej zeminy v ryhe šírky do 65 cm, hrúbky vrstvy 5 cm. | m | 5,000 |  | 0,000 |
| Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbokej v zemine tr. 4 | m | 5,000 |  | 0,000 |
| Položenie mačiny, založenie,upevnenie,ubitie drevenou ubíjačkou,postrek hadicou,sklon terénu do 1:5 | m2 | 5,000 |  | 0,000 |
| Proviz. úprava terénu v zemine tr. 4, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny | m2 | 5,000 |  | 0,000 |
| **Spolu bez DPH** | | | | **0,000** |
| **Elektrická NN prípojka** | | | | |
| Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena za mj | Cena celkom |
| Prípojovací poplatok VSD a.s. za 1-fázový odber do 1x25A | ks | 1,000 |  | 0,000 |
| **Spolu bez DPH** | | | | **0,000** |
| **NN rozvod** | | | | |
| Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena za mj | Cena celkom |
| Rúrka tuhá elektroinštalačná z PVC typ 1529-29, uložená pevne | m | 6,000 |  | 0,000 |
| Rúrka tuhá PVC DN40 | m | 6,000 |  | 0,000 |
| Montáž objimky strmenovej 892501 s okom na JB | ks | 2,000 |  | 0,000 |
| Objímka strmeň 250 S OKOM 38-02 (892501) | ks | 2,000 |  | 0,000 |
| Skrutka hrubá 16x 120 mm | tks | 0,004 |  | 0,000 |
| Príslušenstvo ku konzolám NN - matica M16 | ks | 4,000 |  | 0,000 |
| Podložky hrubé otvor 18 mm | tks | 0,004 |  | 0,000 |
| NN spojky pre káble s plastovou izoláciou do 1kV (1-35mm) | ks | 1,000 |  | 0,000 |
| Spojka SVCZ 4x16mm komplet | ks | 1,000 |  | 0,000 |
| Montáž vysúvacieho rebríka do 8 m výšky | ks | 2,000 |  | 0,000 |
| Napínacia skrutka M 16, vrátane očnice | ks | 1,000 |  | 0,000 |
| Napínacie skrutky 16 x 140 mm typ: FSH 16130 | ks | 1,000 |  | 0,000 |
| Zapojenie 4 žíl kábla alebo vodičov v istiacich domových skriniach do 16 mm2 | ks | 2,000 |  | 0,000 |
| Ukončenie nosného lana káblu AYKYz lanovou svorkou | ks | 2,000 |  | 0,000 |
| Svorka univerzálna 16 669 101 | ks | 2,000 |  | 0,000 |
| Svorka univerzálna 50 669 105 | ks | 2,000 |  | 0,000 |
| Kábel hliníkový silový, uložený pevne AYKY 450/750 V 4x16 | m | 320,000 |  | 0,000 |
| AYKY 4x16 Kábel pre pevné uloženie, hliníkový STN | m | 320,000 |  | 0,000 |
| Zobratie mačiny s narezaním a s uložením na kopy alebo naložením na fúrik. | m2 | 320,000 |  | 0,000 |
| Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 80 cm hlbokej, v zemine triedy 4 | m | 320,000 |  | 0,000 |
| Zriadenie káblového lôžka z preosiatej zeminy v ryhe šírky do 65 cm, hrúbky vrstvy 5 cm. | m | 320,000 |  | 0,000 |
| Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm | m | 320,000 |  | 0,000 |
| Fólia červená v m | m | 320,000 |  | 0,000 |
| Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbokej v zemine tr. 4 | m | 320,000 |  | 0,000 |
| Položenie mačiny, založenie,upevnenie,ubitie drevenou ubíjačkou,postrek hadicou,sklon terénu do 1:5 | m2 | 320,000 |  | 0,000 |
| Proviz. úprava terénu v zemine tr. 4, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny | m2 | 320,000 |  | 0,000 |
| **Spolu bez DPH** | | | | **0,000** |
|  |  |  |  |  |
| **CENA SPOLU** | | | | **0,00** |

Svidník, dňa ..............................

......................................................... .........................................................

Objednávateľ Zhotoviteľ

1. Uchádzač vyplní príslušnú tabuľku podľa toho, či je, alebo nie je platiteľom DPH. [↑](#footnote-ref-2)